


NVR3 NVR2 IP-SAN多SATA接口主板SATA驱动安装方法

1将我们提供的驱动复制到系统桌面，便于后面安装时好查找。




2鼠标右键计算机打开设备管理器，选择IDE ATA/ATAPI控制器，选择标准AHCI1.0串行ATA控制器更新驱动程序软件。








选择浏览计算机已查找驱动程序软件,




选择浏览，找到桌面上的驱动文件夹并确定，然后选择下一步开始更新驱动







安装完后会在存储控制器看里面出现一个Marvell 92xx SATA 6G Controller，这就表示驱动是正常安装的，



我们只需把剩下的“标准AHCI1.0串行ATA控制器”同样加载好驱动就可以了

